第６号様式（第７条関係）

（別表）チェックリスト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検　査　項　目 | チ　ェ　ッ　ク　の　ポ　イ　ン　ト | 欄 |
| １．流入管、放流管等の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２．放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差は適切か、逆流しないか。 |  |
| ３．誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
| 雨水や工場排水等が流入していないか。 |  |
| ４．升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点や一定間隔毎の升設置は適切か。 |  |
| ５．各種配管等の状況 | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。転換の場合、浄化槽の配管を示す写真 |  |
| ６．かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行えるか。 |  |
| ７．浄化槽本体の上部及びその周辺状況 | 保守点検、清掃が困難な場所に設置されていないか。 |  |
| 保守点検、清掃が支障となるものがおかれていないか |  |
| コンクリートスラブが打たれているか。  スラブコンクリートに配筋がされているか。 |  |
| ８．漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９．浄化槽本体の水平状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10．接触材等の変形、破損、固定の状況 | ろ材又は接触材等に変形や破損はないか。 |  |
| 11．ばっ気装置、逆洗装置、汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12．消毒装置の変形、破損、固定の状況 | 消毒装置に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13．ポンプ設備（流入ポンプ、放流ポンプ等）の設置、稼動状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
| ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
| ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
| 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
| ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
| ポンプの取り外しが可能か。 |  |
| ポンプ、配管等がレベルスイッチの稼動を妨げないか。 |  |
| 14．ブロワーの設置、稼動状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
| 固定が十分行われているか。 |  |
| アースはなされているか。 |  |
| 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。  　　　　　　　年　　月　　日  浄化槽設備士氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印  　（浄化槽設備士免状の番号又は修了番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |

≪浄化槽設備士の記載に当たっては、設備士の署名又は記名押印をすること≫